{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["石材"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"石材","index":0,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[3,1,4,1],[5,1,6,1],[7,1,8,1],[9,1,12,1],[13,1,14,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["昌江海螺华盛塑料包装有限公司装饰工程石材申报表"]
["序号","名称","规格（mm）",null,null,"单位","数量","备注","部位"]
[null,null,"长","宽","厚"]
[1,"大白花花岗岩（防滑处理）",600,600,20,"平米",39,"B楼梯","生产综合楼"]
[2,null,800,800,20,"平米",392,"A楼梯32+一层大厅地面、三层走道地面、企业文化展厅360","生产综合楼"]
[3,"大白花花岗岩（防滑处理）踏步板",600,300,20,"平米",18.72,"车防滑槽磨半圆边、104块","生产综合楼"]
[4,null,800,300,20,"平米",51.839999999999996,"车防滑槽磨半圆边、216块","生产综合楼"]
[5,"大白花花岗岩（防滑处理）                 立面板",600,150,20,"平米",9.36,"104块","生产综合楼"]
[6,null,800,150,20,"平米",25.919999999999998,"216块","生产综合楼"]
[7,"中国黑花岗岩踢脚线",600,150,20,"米",45,"上端磨R圆","生产综合楼"]
[8,null,800,150,20,"米",16,"上磨法式边","生产综合楼"]
[9,null,800,150,20,"米",200,"上磨法式边","生产综合楼"]
[10,null,800,150,20,"米",12,null,"生产综合楼"]
[11,"中国黑花岗岩走边",800,200,20,"米",310,null,"生产综合楼"]
[12,null,800,200,20,"米",12,null,"生产综合楼"]
[13,"火烧板",600,600,30,"平米",72,"外门厅及台阶","生产综合楼"]
[14,"火烧板踏步板",600,300,30,"平米",21.599999999999998,"磨半圆边、120块","生产综合楼"]
[15,"火烧板立面板",600,150,30,"平米",12.959999999999999,"144块","生产综合楼"]
[16,"肉红色页岩板（自然面）",600,300,null,"平米",115,"室外勒脚","生产综合楼"]